**СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ**

по рассмотрению Техническим комитетом ТК 507 «Градостроительство»

проекта Изменения № 1 к СП 475.1325800.2018 «Парки. Правила градостроительного проектирования»

*(вторая редакция)*

Принято – 17

Принято частично – 8

Отклонено – 4

Принято к сведению – 4

Всего: 33

| № п/п  ГлавАПУ\  (общая сводка) | Структурный  элемент | Наименование  организации | Замечание, предложение | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГБУ «ГлавАПУ»** | | | | |
| **Раздел 2 Нормативные ссылки** | | | | |
| 1 (3) | Раздел 2 | ГБУ «ГлавАПУ» | Дополнить ссылкой на СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». | **Принято.**  В раздел 2 включена ссылка на СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», ссылка на данный документ включена также в пункт 8.2. |
| **Раздел 3 Термины, определения и сокращения** | | | | |
| 2 (7) | Раздел 3.1 | ГБУ «ГлавАПУ» | **Лесопарк:** Благоустроенный лесной массив, предназначенный для различных видов отдыха. Лесопарки представляют собой лесные участки лесного фонда по [2] и земель иных категорий, предназначенные для осуществления рекреационной деятельности.  Предложения:  Необходимо уточнить понятие лесопарка, в части указания, где могут располагаться лесные массивы (имеющееся описание содержит логическую ошибку, так как лесной участок не может быть образован из земель иных категорий). Целесообразно перефразировать второе предложение с целью описания на каких категориях земель могут располагаться лесные массивы (видимо всё-таки о них хотел сказать автор). | **Принято к сведению.**  Определение «лесопарка» - как благоустроенного лесного массива, предназначенного для различных видов отдыха - в смысловом отношении не противоречит ФЗ «Лесной кодекс». |
| 3 (8) | п. 3.1.4. Инсоляционный анализ территории  (действующая  редакцияСП 475.1325800.2020) | ГБУ «ГлавАПУ» | **СП 475.1325800.2020 (действующая редакция)**  **Пункт исключен.**  **Вопросы:**  Освещенность фрагментов в различное время суток не требуется?  . | **Отклонено.**  Пункт исключен, так как термин не применяется далее по тексту свода правил.  Требования по освещенности определяются СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 5.56), в соответствии с которыми нормируется: освещенность для придомовых территорий, территорий образовательных организаций, организаций отдыха и оздоровления детей, детских санаториев Освещенность для парковых территорий не нормируется.  См. также ответ по **пункту** **85** настоящей Сводки замечаний. |
| 4 (10) | Пункт 3.1.5 | ГБУ «ГлавАПУ» | «3.1.5 зонирование (функциональное) территории: Выделение в парке зон, различных по функциональному назначению, например, зоны зрелищных мероприятий, спорта, прогулок и тихого отдыха, культурно-исторической зоны и т. д.».  [ГОСТ Р 55935–2013, пункт 3.17]  Предложения:  Добавить: хозяйственные зоны, входные зоны  Убрать: культурно-исторические зоны | **Принято.**  «3.1.5 зонирование (функциональное) территории: Выделение в парке зон, различных по функциональному назначению, например, зоны зрелищных мероприятий, спорта, прогулок и тихого отдыха, административно-хозяйственные зоны, входные зоны и т. д.». |
| 5 (11) | Пункт 3.1.8: «природно-рекреационный каркас»  (действующая  редакцияСП 475.1325800.2020) | ГБУ «ГлавАПУ» | **Пункт исключен, определение убрали.**  П.3.1.8 **природно-рекреационный каркас:** Взаимоувязанные территории, определяемые архитектурно-планировочной организацией населенного пункта и планом его дальнейшего развития, с преобладанием растительных и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, средообразующие, рекреационные и оздоровительные функции и предусматривающие связь с прилегающими к населенному пункту природными и рекреационными территориями. | **Принято к сведению.**  Термин исключен, так как не соответствующий (и не применяющийся) в СП 42.13330.2016.  Включен термин «природный каркас» применяемый по тексту проекта изменения. |
| 6 (18) | Пункт 3.1.10 | ГБУ «ГлавАПУ» | «3.1.10 парк: Часть **природного каркаса** городской территории, общегородской системы озеленения и рекреации; парки выполняют оздоровительные, культурно-воспитательные, эстетические, санитарно-гигиенические, природоохранные функции.».  Отсутствует определение «природный каркас» при этом в дальнейшем тексте он упоминается. | **Принято.**  См. ответ по **пункту 15** настоящей Сводки замечаний. (включен термин: «природный каркас») |
| 7 (20) | Пункт 3.1.13 | ГБУ «ГлавАПУ» | **СП 475.1325800.2020 (действующая редакция):** п. 3.1.10 рекреационная нагрузка: Показатель антропогенного воздействия, определяемый количеством отдыхающих на единицу площади с учетом времени их пребывания на объекте рекреации и вида отдыха.  **«**3.1.13 рекреационная нагрузка: Показатель воздействия на биогеоценоз факторов, обусловленных видом лесной рекреации, определяемый через следующие основные величины – площадь объекта лесной рекреации, количество посетителей и время их пребывания на объекте.».  Что такое вид лесной рекреации? Почему только лесная рекреация? | **Принято частично.**  Пункт восстановлен в прежней редакции.  «**3.1.13 рекреационная нагрузка**: Показатель антропогенного воздействия, определяемый количеством отдыхающих на единицу площади с учетом времени их пребывания на объекте рекреации и вида отдыха.». |
| 8 (21) | Раздел 3.2 | ГБУ «ГлавАПУ» | В настоящем своде правил применены следующие сокращения:  ГГМУ – гипогеомагнитные условия;  ГМП – уровень ослабления геомагнитного поля;  ЗСО – зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;  МАФ – малые архитектурные формы;  МГН – маломобильные группы населения;  НГПТОП – наземный городской пассажирский транспорт общего пользования;  ОКН – объект культурного наследия;  ООПТ – особо охраняемые природные территории;  ПБМО – правила благоустройства муниципального образования (муниципальных и городских округов, городских и сельских поселений, внутригородских районов);  ПДК – предельно допустимые концентрации;  ПДУ – предельно допустимый уровень;  ПЗЗ – Правила землепользования и застройки;  ППТ – Проект планировки территории;  СИМ – средства индивидуальной мобильности;  ТКО – твердые коммунальные отходы;  ТПС – тип пространственной структуры;  ТПУ – транспортно-пересадочный узел;  УДС – улично-дорожная сеть;  ШДВ – школа длительного выращивания.  ЭМП – электромагнитное поле.  Предложения: добавить:  СП – Свод правил;  СанПиН – Санитарные нормы и правила;  ФЗ – Федеральный закон;  ГОСТ – Государственный стандарт;  СНиП – Строительные нормы и правила. | **Отклонено.**  Предлагаемые сокращения относятся к нормативно-правовым документам.  Сокращение «СП» по тексту документа не применяется. |
| 9 (15) | Пункты 3.1.10,  4.3 | ГБУ «ГлавАПУ» | В п.п. 3.1.10, 4.3 изменений № 1 к СП применяется термин «природный каркас», а определение отсутствует. | **Принято.**  Включен новый пункт:  «п.3.1.12 Природный каркас территории: совокупность наиболее активных и взаимосвязанных в экологическом отношении природных комплексов, объектов и элементов (реки и речные долины, лесные массивы и другие природные объекты), от которых зависит жизнеустойчивость природной среды для данной территории.».  Точный градостроительный, либо юридический термин «природный каркас» отсутствует. Расшифровка термина приводится по региональным документам (постановление Правительства Москвы и правительства Московской области от 18.05.1999 №439-40 «О Положении и пригородных зонах города Москвы и городов Московской области». |
| **Раздел 4 Общие положения** | | | | |
| 10 (27) | Пункт 4.4 | ГБУ «ГлавАПУ» | «4.4. Парки рекомендуется размещать в пределах жилой и общественно-деловой застройки в зависимости от исторически сложившихся градостроительных и природных условий в виде:  - обособленных озелененных территорий, размещаемых равномерно в застройке;  - крупных озелененных территорий (клиньев), проходящих от границ городского населенного пункта до его центральных районов;  - комплекса парков и набережных, пересекающих населенный пункт вдоль поймы реки или водохранилища;  - широкой полосы озелененных территорий, расположенных параллельно застройке и/или смежно с ней (при линейном развитии городского населенного пункта);  - линейно-полосового размещения парковых территорий;  - массивов озелененных территорий, окружающих обособленные городские районы.».  Предложение:  Необходимо предусмотреть возможность размещение парков на ранее существовавших промышленных территориях, которые планируются к реорганизации. | **Принято.**  Первый абзац изложен в следующей редакции:  «4.4. Парки рекомендуется размещать в пределах жилой и общественно-деловой застройки, **на реорганизуемых промышленных территориях** в зависимости от исторически сложившихся градостроительных и природных условий в виде…» |
| 11 (22) | Пункт 4.1 | ГБУ «ГлавАПУ» | «4.1 Парки входят в состав рекреационных зон городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений и предназначены для отдыха населения, занятий культурой и спортом, культурно-просветительской и культурно-воспитательной деятельности.  В территории, предполагаемые под строительство и реконструкцию парков включаются территории, сохранившие биологическое и ландшафтное разнообразие, водные объекты (реки, ручьи, водоемы), элементы овражно-балочной системы, исторические планировочные элементы и т. д.  При подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территории обязательному нормированию подлежат озелененные территории общего пользования, в том числе парки, которые входят в состав функциональных зон рекреационного назначения.  В целях реализации права на благоприятную окружающую среду, при невозможности достижения минимальной нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений в условиях реконструкции, в границах населенных пунктов на основе существующих лесных участков следует формировать лесопарковые зеленые пояса, включающие территории, на которых расположены леса, и озелененные территории в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесным участкам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.  При создании лесопарков на землях лесного фонда, без последующего перевода земель в другие категории, настоящий свод правил применяется в части, не противоречащей требованиям [2], [16], [17].».  **Замечание:**  Парки несут еще санитарно-гигиенические, природоохранные функции. Так же служат элементами связи в планировочной структуре территории. | **Принято.**  Первый абзац изложить в следующей редакции:  «4.1 Парки входят в состав рекреационных зон городских и муниципальных округов, городских и сельских населенных пунктов, городских и сельских поселений и предназначены для отдыха населения, занятий культурой и спортом, культурно-просветительской и культурно-воспитательной деятельности,  осуществляют санитарно-гигиенические, природоохранные функции, служат элементами связи в планировочной структуре территории.» |
| **Раздел 5 Градостроительные требования** | | | | |
| 12 (34) | Пункт 5.4 | ГБУ «ГлавАПУ» | «5.4 Минимальная площадь территории парка 2 га. Парк может состоять из одного или нескольких земельных участков.».  Считаем необходимым прописать, что парк может состоять из нескольких  *смежных* участков  **Рекомендация эксперта:**  «5.4 Минимальная площадь территории парка 2 га. Парк может состоять из одного или нескольких **смежных**участков.». | **Принято.**  Предложение включено в переработанный пункт. |
| 13 (42) | Пункт 5.8 | ГБУ «ГлавАПУ» | 5.8 На территории парков могут находиться объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, официально не являющиеся ОКН.  Предложение:  Исключить слово «официально», так как по ФЗ-73 категория выявленный объект имеет тоже статус ОКН/  Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регулируется отдельными нормативами. См. предыдущее замечание. | **Принято.**  «5.8 На территории парков могут находиться объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), объекты, обладающие признаками объекта культурного **наследия,** выявленные объекты культурного наследия, не являющиеся ОКН.» |
| 14 (50) | Пункт 5.13  (действующая редакция СП 475.1325800.2020 Парки. Правила градостроительного проектирования) | ГБУ «ГлавАПУ» | **Пункт исключен**  «5.13 При проектировании парков следует проводить сбор и анализ материалов о природных условиях района проектирования, водных объектах, степени их загрязнения, выявление источников производственного и транспортного негативного, превышающего допустимые нормативные уровни, воздействия на окружающую среду в границах парка. С учетом анализа следует предусматривать мероприятия, направленные на снижение (или устранение) отрицательного влияния техногенных факторов, в том числе:  - по рекультивации нарушенных земельных участков;  - по защите зеленых и особо ценных зеленых насаждений, объектов животного мира.».  **Вопрос:**  Мероприятия по рекультивации нарушенных земельных участков и по защите зеленых и особо ценных зеленых насаждений, объектов живого мира не требуется? | **Принято.**  Пункт 5.17 в редакции изменения к СП 475.1325800.2020 «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства» дополнен примечанием в следующей редакции:  «Примечание - С учетом анализа следует предусматривать мероприятия, направленные на снижение (или устранение) отрицательного влияния техногенных факторов, в том числе: по рекультивации нарушенных земельных участков; по защите зеленых насаждений, объектов животного мира.».  Данные требования изложены в пункте 8.1.1.1 проекта изменения к СП 475.1325800.2020. |
| 15 (53) | Пункт 5.14  (действующая редакция СП 475.1325800.2018 Парки. Правила градостроительного проектирования) | ГБУ «ГлавАПУ» | **Пункт исключен**  5.14. Размещение объектов парка в пределах водоохранных зон регламентируется [3].  Вопрос эксперта:  Регламент трактуется в Водном кодексе РФ, ссылка на который требуется при размещении парков. | **Принято.**  Требование учтено в пункте 7.5.3, который представлен в новой редакции:  «При размещении парков на пойменных территориях **и в границах** водоохранных зон необходимо соблюдать требования [3].» |
| 16 (57) | Пункт 5.14 | ГБУ «ГлавАПУ» | «5.14 Для организации рекреационных потоков, защиты природных ценных объектов, элементов благоустройства парка и т. п. **рекомендуется применять** светопрозрачные ограждения, включающие различные виды литых, кованых, сварных и иных конструкций. Ограждения могут применяться по границам парка и внутри него.  Необходимость применения ограждения определяется с учетом пункта 9.9. СП 42.13330.2016.».  Считаем необходимым исключить рекомендательный характер, сделать обязательным. | **Принято.** |
| 17 (60) | Пункт 5.15 | ГБУ «ГлавАПУ» | Согласно СП Градостроительство расчетная единица – 100 единовременных посетителей, предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц – 15-20.  Для расчета машино-мест необходимо понимание количество единовременных посетителей, данного показателя в изменяемом СП не представлено. | **Принято.**  Пункт 5.15 дополнен текстом: «Максимальное количество единовременных посетителей для укрупненных расчетов принимается в соответствии с СП 42.13330 по величине допустимой рекреационной нагрузке; точный расчет выполняется с учетом приложения В.» |
| **Раздел 6 Требования к функциональному зонированию и архитектурно-планировочной организации территории парка** | | | | |
| 18 (76) | Табл. 6.1 | ГБУ «ГлавАПУ» | 6.1.4 Требования к размещению, составу и благоустройству зон многофункциональных парков изложены в таблице 6.1 **п.4.**  Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения:  площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, многофункциональные спортивные площадки, спортивные площадки для экстремальных видов спорта, каток, площадки для отдыха, пункт проката, предприятия общественного питания и розничной торговли, туалеты  **Предложение:**  Добавить:  велодорожки, лыжные трассы | **Принято частично.**  1) Состав «физкультурно-оздоро­вительной зоны» дополнен:  «…каток, **лыжные трассы,** площадки для отдыха …»  2) Велодорожки относятся к элементам дорожно-тропиночной сети (таблица 6.4). |
| 19 (82) | Пункт 6.1.9 | ГБУ «ГлавАПУ» | «6.1.9 Зона для отдыха детей (рекреационная нагрузка 50–100 чел./га).  Следует учитывать **факторов** микроклимата (ветровой режим, инсоляция и солнцезащита). Предусматриваются: декоративные формы многолетников, цветники, живые изгороди из неколючих кустарников; МАФ (скамьи, столы, навесы, беседки); урны; освещение.».  **Предложение**:  Необходимо также учесть факторы рельефа | **Принято.**  Пункт 6.1.9: исправлена опечатка в слове **«факторы»,** пункт дополнен: «следует учитывать факторы микроклимата (ветровой режим, инсоляция и солнцезащита), **особенности рельефа.»** |
| 20 (85) | Пункт 6.2.4  (действующая редакция СП 4751325800.2018 Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства) | ГБУ «ГлавАПУ» | В действующей редакции п. 6.2.4: «По результатам инсоляционного анализа выявляются зоны полной и частичной затененности, а также освещенные зоны; подбирается ассортимент растений (включая теневыносливые растения и растения полутени)».  п 6.2.4. также исключен. Инсоляция не учитывается? | **Принято частично.**  Требования по инсоляции определяются СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с которыми нормируется совокупная продолжительность инсоляции на территории жилой застройки (таблица 5.60), инсоляция на территории парков не нормируется.  Редакция текста уточнена именно в связи с принятой терминологией.  Для парков проводится подбор ассортимента растений с учетом их размещения в условиях полной, частичной затененности и наличия освещенных зон.  Пункт 6.3.33 дополнен абзацем следующей редакции:  «Подбор ассортимента растений (включая теневыносливые растения и растения полутени) определяется на основании размещения в парке освещенных зон, а также зон полной и частичной затененности.» |
| 21 (100) | Пункт. 6.3.9 | ГБУ «ГлавАПУ» | «6.3.9 Площадки по функциональному назначению на территории парков предусматриваются следующих видов:  - площадки для отдыха взрослого населения;  - площадки для массовых мероприятий;  - детские игровые площадки;  - спортивные площадки;  - площадки для барбекю;  - площадки для размещения аттракционов;  - обзорные площадки (в составе экологических троп);  - хозяйственные площадки для установки контейнеров для сбора ТКО (или бункеров в подземном или полуподземном исполнении), противопожарных щитов и т. п.;  - площадки для выгула собак;  - площадки для тренировки собак.  Примечания. Площадки для выгула собак располагают на расстоянии 400 – 600 м от ближайшей жилой застройки.  2. Площадки для тренировки собак располагают приближенно к границам парка, в отдалении от главных направлений движения посетителей парка.».  Предложение:  Исключить:  - площадки для выгула собак;  Убрать точные цифры из примечания:  400-600 м –требуется обоснование представленного расстояния с ссылкой на норматив или исследование. | **Принято частично.**  Примечание к пункту 6.3.9 изложено в следующей редакции:  «Примечания.  1. Площадки для выгула собак располагают на расстоянии **40-60** м от ближайшей жилой застройки.  2. Площадки для тренировки собак следует располагать в отдалении от главных направлений движения **посетителей парка.»**  Санитарные нормы для площадок для дрессировки собак отсутствуют. |
| 22 (102) | Пункт 6.3.11 | ГБУ «ГлавАПУ» | «6.3.11 Покрытие площадки для отдыха рекомендуется проектировать с использованием естественных материалов (дерево, г**раничный** высев и т.п.) или тротуарной плитки, без использования асфальтового покрытия. При совмещении площадок для отдыха взрослого населения и детских игровых площадок не допускается применение жестких видов покрытия.».  Предложение: Исправить слово «граничный» высев на «**гранитный**». | **Принято.** |
| 23 (108) | Пункт 6.3.46 | ГБУ «ГлавАПУ» | «6.3.46 В зонах с рекреационной нагрузкой более 100 чел./га цветники следует ограждать бордюрами высотой не менее 20 см.».  Предложение:  Исключить пункт, так как не всегда следует ограждать бордюрами цветники (например, на газоне). Или дополнить словами «в случае расположения цветника в зоне активного движения людей». Цветники на газоне выглядят очень декоративно. | **Принято.**  Пункт исключен, требование уточнено в составе п.6.1.7. |
| Раздел 8 Инженерно-техническое обеспечение парков | | | | |
| 24 (122) | Пункт 8.1.1.1. | ГБУ «ГлавАПУ» | В абзац «– прокладку подземных коммуникаций – устройство дренажа (при избыточном увлажнении территории), водопровода, ливневой канализации, электроосвещения, оптико-волоконных кабелей»  **Предложение**: Изложить в следующей редакции:  – « – прокладку подземных коммуникаций – устройство дренажа (при избыточном увлажнении территории), водопровода, **тепловых сетей (при необходимости)**, ливневой канализации, электроосвещения, оптико-волоконных кабелей ». | **Принято к сведению.**  Данное перечисление **исключено** – см. ответ по замечаниям по **пункту 121** настоящей Сводки замечаний. |
| 25 (123) | Пункт 8.2 | ГБУ «ГлавАПУ» | Дополнить словами: «**Прокладку сетей теплоснабжения следует проектировать в соответствии с СП 124.13330**.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». | **Принято.** |
| 26 (127) | Пункт 8.4.1 | ГБУ «ГлавАПУ» | «8.4.1 Электротехнические устройства зданий и сооружений на территории парка, а также резервные источники электроснабжения (в необходимых случаях) следует проектировать в соответствии с СП 118.13330.».  Предложение:  8.4.1. Наружное освещение должно обеспечивать в вечернее время хорошую видимость и эстетическую выразительность наиболее важных объектов и повышать комфортность световой среды территории парков. Установки наружного освещения не должны производить слепящее действие на водителей транспорта и пешеходов. | **Принято частично**.  Внесены дополнения в настоящий пункт, а также в а также положений п.8.4.1.  - в 8.4.1:  «Выбор элементов для оборудования (и их мощности) принимается по с учетом размещения в различных функциональных зонах (таблицы 6.1 и 6.2) для парков по их функциональной специализации и природно-ландшафтным признакам (приложение А) с выбором функционального и иных видов освещения (по 8.4.2) и безопасности пользователей (7.4.4)»  - в 7.4.4:  «Установки наружного освещения не должны производить слепящее действие на водителей транспорта и пешеходов».  Требования к освещению, в том числе парковых территорий определены СП 52.13330.2016, ссылка на который имеется в п.8.4.2 настоящего изменения. |
| 27 (128) | Пункт 8.4.3,  первый абзац,  четвертое перечисление | ГБУ «ГлавАПУ» | «Пункт 8.4.3. Первый абзац. Четвертое перечисление. Изложить в следующей редакции:  «- декоративное – интерактивные и временные световые инсталляции (композиции, в создании которых задействовано освещение и пространство) праздничное и проекционное освещение.».  **Предложение:**   1. Исключить слово «подсветка», так как термин является некорректным относительно наружного освещения. 2. Проекционное освещение уже указано в третьем перечислении. 3. Рекомендуется назвать не «типами», а средствами освещения в соответствии с принятой классификацией, раз уж начали в первых двух перечислениях, то, начиная с третьего перечисления следует изложить:   - световая живопись - проекционные многоцветные изображения статического или динамического характера на зданиях, сооружениях, элементах ландшафта, осуществляемые мощными проекторами;  - декоративное освещение - привлекательное художественно-декоративное оформление светом элементов ландшафта, водоемов, фонтанов и малых архитектурных форм, а также участков территорий парков, скверов, набережных;  - световая реклама и информация - конструкции с внутренним или внешним освещением: щитовые и объемно-пространственные конструкции, стенды, тумбы, панели-кронштейны, настенные панно, перетяжки, электронные табло, проекционные, лазерные и иные технические средства, конструкции с элементами ориентирующей информации (информирующие о маршрутах движения и находящихся на них объектах), функционально предназначенные для распространения рекламы или социальной рекламы;  - иллюминация - праздничное декоративное освещение, оформление, предназначенное только для украшения зданий, сооружений и элементов ландшафта без необходимости создания определенного уровня освещенности;  - праздничное оформление - использование в определенных типах пространств элементов средового дизайна, систем и приемов освещения по программе проведения государственных, городских и местных праздничных мероприятий для эмоционального подъема граждан. Праздничное оформление может иметь временное или постоянное размещение. | **Принято частично.**  Пункт изложен в новой редакции:  «8.4.3 Виды освещения, рекомендуемые при проектировании парков:  - функциональное – на пешеходных и прогулочных зонах, детских игровых и спортивных площадках, велосипедных дорожках, зонах отдыха, парковых сооружениях;  - архитектурно-художест-венное – освещение памятников, зданий и парковых сооружений, декоративных элементов. Включает ландшафтное освещение – подсветка пространства и элементов ландшафта: деревья, кустарники, МАФ и т. д.;  **-**  **ы, панели-кронштейны, настенные панно, перетяжки, электронные табло, проекционные, лазерные и иные технические средств**декоративное – оформление светом элементов ландшафта, водоемов, фонтанов и МАФ, а также участков территорий парков, включая интерактивные и временные световые инсталляции (композиции, в создании которых задействовано освещение и пространство), праздничное и проекционное (выведение световых элементов на вертикальные и горизонтальные поверхности);  - световая реклама и информация (конструкции с внутренним или внешним освещением).  Примечания.  1 Праздничное освещение включает элементы, системы и приемов освещения для праздничных мероприятий; может иметь временное или постоянное размещение.  2. Уровень освещенности при применении иллюминации не регламентируется.  3 К световой рекламе и информации относятся: щитовые и объемно-пространственные конструкции, стенды, тумба, конструкции с элементами информации, информирующие о маршрутах движения и объектах на территории парка.»**.** |
| 28 (129) | Пункт 8.4.6 | ГБУ «ГлавАПУ» | «8.4.6 В парках рекомендуется предусматривать точки доступа в телекоммуникационную сеть Интернет, а также оборудование с звуковым воспроизведением информации (аудиоскамейки, садовые диваны и т.п.), по заданию на проектирование – системы видеонаблюдения.».  **Предложение:**  Дополнить словами «в соответствии с базовыми требованиями к «Умным городам» | **Отклонено.**  Нормативные требования по оснащению территорий системами видеонаблюдения, телекоммуникационными сетями Интернет в федеральном законодательстве отсутствуют. |
| 29 (132)  30 | Приложение А | ГБУ «ГлавАПУ» | Классификацию парков необходимо уточнить, перенести из приложения в основную часть и привязать Классификатор к тексту СП.  Необходимо дать рекомендации для различных парков в соответствии с классификатором (сейчас упоминаются только требования, установленные другими нормативными документами).  Также можно добавить в классификатор парков (по ландшафтным признакам) комбинированные парки, состоящие из двух или более ландшафтных признаков, а также овражных парков и парки на холмах.  **Пример классификации парков**:  1) по местоположению: городские (общегородского и районного значения), сельские, загородные;  2) по функциональному назначению: многофункциональные, специализированные (спортивные, прогулочные, выставочные, зоологические, ботанические, этнографические, мемориальные, парки развлечений и др.);  3) по величине: большие (более 100 га), средние (от 20 до 100 га), малые (от 5 до 20 га);  4) по демографическому признаку: детские, молодежные, поливозрастные;  5) по природно-ландшафтным условиям: на лесных территориях, на пойменных территориях, на нарушенных территориях, гидропарки;  6) по приемам формирования ландшафта: пейзажные, регулярные.  Необходимо уточнить и дополнить классификацию. | **Принято частично.**  Классификация уточнена по наименованиям групп и названиям категорий, по размерам территории парка, а также добавлена классификация по приемам формирования парковых ландшафтов.  Демографические признаки учитываются при выборе функциональной специализации парка (в таблице имеется «детские»).  Понятие «загородный парк» - маловероятно определить, так как в области определения говорится о размещении парков в городских округах и муниципальных округах.  Размещение парков «на пойменных территориях, гидропарки» с учетом полученных замечаний на публичном обсуждении отнесены к паркам «на основе лесного массива».  См. также ответы по **пункту 130** настоящей Сводки замечаний.  ***Ниже*** *ответ по пункту 130 настоящей сводки замечаний*  **Принято частично.**  1) Пояснения в части включания в классификацию лесопарков – см. в том числе **пункт 12** настоящей Сводки замечаний.  2) Классификация уточнена по наименованиям групп и названиям категорий, по размерам территории парка, а также добавлена классификация по приемам формирования парковых ландшафтов.  Терминология классификации уточнена, в том числе исключены «парки локального значения», добавлена категория «парки регионального значения».  Текст основного документа дополнен пунктами соотнесения территориальных уровней парков:  – с радиусами их обслуживания (доступности) (п.5.4);  - с рекомендуемыми площадями (п.5.5). |
| 31 (136) | Приложение В | ГБУ «ГлавАПУ» | «Приложение В. Определение количества посетителей и объемов инфраструктуры парка.».  В предлагаемых изменениях не указаны количественные показатели для расчета посетителей парка.  **Предложение:**  Предлагается самим проектировщикам провести обследование парков-аналогов и определить показатели. Данные исследования должны были быть проведены при разработке Изменений в СП, или можно было оставить предыдущую редакцию. | **Принято**  Пункт В.2 приложения В дополнен |
| ***Ключевые слова*** | | | | |
| 32 (139) | Ключевые слова | ГлавАПУ | УДК ОКС 91.020  Ключевые слова: парки, лесопарки, ООПТ, природный каркас, функционально-планировочный каркас, классификация парков, дорожно-тропиночная сеть, парковые дороги, аллеи, тропы, благоустройство территории, инженерная подготовка, архитектурно-планировочная организация, малые архитектурные формы, экологические показатели охраны окружающей среды  Предложение:  Дополнить КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА словами «благоустройство парков с учетом предлагаемой классификации парков» | **Отклонено.**  В ключевые слова включены: «классификация парков»,  описание благоустройства с учетом предлагаемой классификации является уже требованием, которое и определяется положениями всего свода правил. |
| **В целом по тексту 2-ой редакции** | | | | |
| 33 (140) | В целом  по документу | ГлавАПУ | **п. 5.6. Примечания**.  1. Территория парка или его часть может иметь статус ООПТ: природный парк, памятник природы, дендрологический парк, ботанический сад [4].  **п. 5.8 Примечания.**  1. При разработке проектной документации парков, на территории которых находятся объекты ООПТ, следует учитывать ограничения [4].  **п.5.9** Площадь озелененных территорий и акваторий в общем балансе поверхностей всех типов на территории парков принимается в зависимости от функциональной специализации парка:  - для специализированных парков:  природных парков и других, имеющих статус ООПТ, лесопарков – не менее 70 %;  **п.6.3.25** Проектные решения по озеленению парков, относящихся к ООПТ (природный парк, памятник природы, дендрологический парк, ботанический сад) следует осуществлять с учетом требований [4].  **Предложения:**  Режим использования ООПТ регулируется отдельными нормативами.  Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»  Считаем, что в данном СП достаточно указать на данный документ и не вводить дополнительные положения, которые дублируют уже имеющиеся нормативы. Это приведет к ненужным вопросам у экспертизы к проектировщикам. | **Принято к сведению.**  См. ответ на **пункт 47** настоящей Сводки замечаний.  *Ниже ответ по пункту 47 настоящей сводки замечаний*. |